О газоснабжении сжиженного углеводородного газа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация газоснабжения относится к вопросам местного значения.
Мониторинг рынка газовых баллонов сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ) у населения Иркутской области свидетельствует о несоответствии требованиям федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности.
В связи с этим министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – министерство) информирует, что в соответствии с пунктом 548 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденными приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года № 536 определен срок эксплуатации газовых баллонов 20 лет.
При использовании баллонов на сферической части каждого баллона должны быть в наличии в том числе данные о дате проведенного и следующего технического освидетельствования баллона, клеймо организации (индивидуального предпринимателя), проводившей техническое освидетельствование.
Продление срока эксплуатации баллонов, фактический срок службы которых превысил 20 лет, должно осуществляться по методике технического диагностирования баллонов, согласованной с Ростехнадзором.
Техническое освидетельствование баллонов производится раз в 5 лет с момента изготовления и до конца срока службы баллона 20 лет, о чем ставится на паспорт баллона клеймо организации, проводившей освидетельствование и срок следующего освидетельствования.
В соответствии с пунктом 86 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, запрещается хранение баллонов с горючими газами в квартирах и жилых помещениях, на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах, лоджиях и в галереях.
Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи.
Пристройки и шкафы для газовых баллонов, должны находиться вне помещения, должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающую надпись: «Огнеопасно. Газ».

